**Major Network: 192.168.0.0/16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Device** | **Size** | **Allocated Size** | **Network** | **Mask** | **Subnet Mask** | **Range** | **Broadcast** |
| **Naboo** | 2048 | 4094 | 192.168.0.0 | /20 | 255.255.240.0 | 192.168.0.1 - 192.168.15.254 | 192.168.15.255 |
| **Tattoine** | 1052 | 2046 | 192.168.16.0 | /21 | 255.255.248.0 | 192.168.16.1 - 192.168.23.254 | 192.168.23.255 |
| **Bespine** | 624 | 1022 | 192.168.24.0 | /22 | 255.255.252.0 | 192.168.24.1 - 192.168.27.254 | 192.168.27.255 |
| **Hoth** | 468 | 510 | 192.168.28.0 | /23 | 255.255.254.0 | ­­ - 192.168.29.254 | 192.168.29.255 |
| **Endor** | 312 | 510 | 192.168.30.0 | /23 | 255.255.254.0 | 192.168.30.1 - 192.168.31.254 | 192.168.31.255 |
| **Dagobath** | 256 | 510 | 192.168.32.0 | /23 | 255.255.254.0 | 192.168.32.1 - 192.168.33.254 | 192.168.33.255 |
| **WAN1 (endo-Dagobath)** | 4 | 6 | 11.0.0.0 | /8 | 255.0.0.0 | 11.0.0.1 – 11.0.0.4 | 11.0.0.5 |
| **WAN2 (Endor-Naboo)** | 4 | 6 | 12.0.0.0 | /8 | 255.0.0.0 | 12.0.0.1 – 12.0.0.4 | 12.0.0.5 |
| **WAN3**  **(Dagobath-Hoth)** | 4 | 6 | 13.0.0.0 | /8 | 255.0.0.0 | 13.0.0.1 - 13.0.0.4 | 13.0.0.5 |
| **Lan 4(Hoth-Bespin)** | 4 | 6 | 14.0.0.0 | /8 | 255.0.0.0 | 14.0.0.1- 14.0.0.4 | 14.0.0.5 |
| **Lan 5(Hoth-Tatooine)** | 4 | 6 | 15.0.0.0 | /8 | 255.0.0.0 | 15.0.0.1- 15.0.0.4 | 15.0.0.5 |
| **Lan 6(Tatooine-Bespin)** | 4 | 6 | 16.0.0.0 | /8 | 255.0.0.0 | 16.0.0.1- 16.0.0.4 | 16.0.0.5 |